**CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL**

**DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

**CONVOCATORIA**

**PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0028**

**13 DE JUNIO DE 2022**

**PROINDUSTRIA,** en cumplimiento de las disposiciones de la Ley Num. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), modificada por la Ley Num. 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006) y su Reglamento de Aplicación mediante el Decreto No. 543-12, invita formalmente a todos los interesados a presentar sus cotizaciones, para el**: SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO QUE ESTE COMPUESTO POR DIEZ (10) CÁMARAS INTERIOR Y EXTERIOR, INTERCONECTADAS CON LAS YA EXISTENTES, PARA SER INSTALADAS EN LA SEDE CENTRAL. DICHO SERVICIO DEBE INCLUIR LOS EQUIPOS, DISPOSITIVOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO EN LA CONVOCATORIA).**

La no presentación de la misma, supondrá para PROINDUSTRIA la declinatoria por parte del oferente invitado a participar de este procedimiento de compra. Solo se recibirán ofertas de empresas inscritas en el Registro de Proveedores del Estado y que estén al día en sus obligaciones fiscales y de responsabilidad social.

**Div. de Compras y Contrataciones.**

Tel.: (809)530-0010 Ext.: 321

rdelossantosb@proindustria.gov.do

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

1. **PRESENTACIÓN DE OFERTAS**

Todo proponente deberá presentar su propuesta a través del **Portal Transaccional y/o en fisico**, en donde adjuntará los siguientes documentos:

* Formulario No. SNCC.F.033 y/o Cotización, con el ITBIS transparentado, las Condiciones de Pago y Términos de Entrega debidamente firmada y sellada por el representante legal. **(NO SUBSANABLE)**
* Certificaciones de pago de impuestos al dia (DGII y TSS).
* Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizado.
* Formulario de Información del Oferente No. SNCC.F.042.
* Registro Mercantil.

**VISITA DEL LEVANTAMIENTO DEL SERVICIO OBLIGATORIA:** el oferente participante en este proceso debera hacer una visita obligatoria en nuestras instalaciones de nuestra Sede principal el 13 de junio de 2022, en horario de 2:00 p.m a 4:00 p.m.

Solo serán aceptadas las propuestas enviadas por el Portal Transacciónal de Compras y Contrataciones y las enviadas en físico en sobres debidamente sellados e identificados con el nombre de la empresa y el numero del proceso, a nuestra oficina del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, (PROINDUSTRIA), División de Compras y Contrataciones, 4to piso en la Ave. 27 de Febrero Esq. Ave. Luperón, Frente a La Plaza de la Bandera, Santo Domingo.

1. La evaluación de los criterios de adjudicación se hará bajo la modalidad **CUMPLE/NO CUMPLE** de los siguientes criterios:

La adjudicación se hará a favor de un solo oferente **(LOTE UNICO),** que presente la mejor oferta en términos de calidad y tiempo de entrega y que cumpla con todas las documentaciónes establecidas y requeridas.

El sólo hecho de un oferente/proponente participar en este proceso implica pleno conocimiento, aceptación y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos, representante legal y agentes autorizados a los procedimientos condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, establecidos en el presente formato de las condiciones generales, el cual tienen carácter jurídicamente obligatorio y vinculante.

1. **CONDICIONES DE PAGO**

El pago del 100% se hará con crédito a 30 días, a partir de la fecha de depósito de la factura firmada y sellada por la División de Compras y Contrataciones, una vez completado la entrega de los servicios adjudicados.

1. **DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD SOLICITADA** |
| 1 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO QUE ESTE COMPUESTO POR DIEZ (10) CÁMARAS INTERIOR Y EXTERIOR, INTERCONECTADAS CON LAS YA EXISTENTES, PARA SER INSTALADAS EN LA SEDE CENTRAL. DICHO SERVICIO DEBE INCLUIR LOS EQUIPOS, DISPOSITIVOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN **(VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO EN LA CONVOCATORIA).** | SERVICIO | 1 |

1. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO**

|  |
| --- |
| **EQUIPOS, DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS** |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | GRABADOR NVR 32CH  |
| 2 | CAMARAS DE EXTERIOR BULLET 2MP IP POE  |
| 1 | CAMARA DE EXTERIOR PTZ IP  |
| 2 | CAMARAS DE EXTERIOR DOMO 2MP IP POE  |
| 5 | CAMARAS DE INTERIOR DOMO 2MP IP POE  |
| 1 | DISCO DURO 4T PARA VIDEOVIGILANCIA |
| 1 | SWITCH POE DE 8CH  |
| 1 | SWITCH POE DE 16CH  |
| 1 | TELEVISOR 43" SMART TV |
| 1 | UPS 1200W  |
| 1 | PDU 8 SALIDAS |
| 26 | CONECTORES RJ45 |
| 1 | PATCH CORD CAT6 3FT |
| 1 | CABLE HDMI DE 10 PIES |
| 1 | MOUSE INALAMBRICO  |
| 1 | BASE PARA TV 14X55 |
| 1 | GABINETE DE 9U |
| 450 | PIES DE CABLE 18/2 CAT 5E DE EXTERIOR SIAMES  |
| 1000 | PIES DE CABLE UTP CAT6E  |
| **MATERIALES FERRETEROS** |
| 2 | REGISTROS 12X12X4 NEMA 1 METAL  |
| 4 | REGISTROS WP 4X4  |
| 1 | REGISTRO 2X4 KO 3/4 WP  |
| 1 | TAPA DE METAL WP CIEGA  |
| 1 | REGISTRO 6X6 KO  |
| 2 | REGISTROS 5X5 KO  |
| 2 | TAPA DE METAL 5X5 CIEGA  |
| 6 | CANCAMO TIPO HPS CERRADO  |
| 3 | TUBOS EMT 3/4  |
| 7 | TUBOS DE 1" EMT  |
| 8 | CONECTORES EMT  |
| 1 | CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT 1"  |
| 7 | PIES DE TUBO LIQUID TIGHT 1"  |
| 1 | CONDULET DE 3/4  |
| 10 | ABRAZADERAS 3/4 EMT  |
| 2 | COUPLING EMT  |
| 1 | REGLETA 6 SALIDAS  |
| 1 | TOMACORRIENTE  |
| 80 | TORNILLOS TIRAFONDO  |
| 80 | TARUGOS AZULES  |
| 10 | TORNILLOS 13X1 1/2  |
| 10 | TARUGOS DE PLOMO  |
| 1 | ROLLO DE TUBO CONDUFLEX 3/4  |
| 1 | ACCESORIOS PARA CANALIZACIONES, (TUBERIA PVC, EMT, CANALETAS, CURVAS, ADAPTADORES, COUPLING, REGISTROS, |
| 1 | GRAPAS, ETC…) SEGUN NECESIDAD Y CONSUMO  |
| 10 | MISCELANEOS, INST, PEGA, TORNILLERIA, SOPORTES, TARUGOS, ETC. |

**NOTA: LOS OFERENTES A PARTICIPAR DEBEN TENER OBLIGATORIAMENTE EN SU RPE EL RUBRO 46170000 DE “SEGURIDAD, VIGILANCIA Y DETECCIÓN”.**

1. **TÉRMINOS DE ENTREGA**

Una vez adjudicado y enviada la orden de servicios firmada y sellada, el oferente ganador deberá entregar los requerimientos, según el cronograma establecido en la solicitud de compras y contrataciones.